**Trityum Analizi İstenen Su Örnekleri**

* Trityum analizi istenen su örnekleri **kesinlikle asitlendirilmemelidir.**
* Örnek alındıktan sonra, en geç 5 gün içerisinde NÜKEN İstanbul Yerleşkesine ulaştırılmalıdır.
* Örnekler, çift kapaklı PET / Plastik kaplarda, ağzı sıkıca kapatılarak taşınmalıdır.
* Örnek miktarı en az **2 litre** olmalıdır.
* Analiz sonuçları örnek tesliminden **30 gün** sonra verilir.

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

**Santral :** (212) 473 26 00

**Faks:** (212) 473 26 34

**Hizmet Kayıt Ofisi:** Dahili 1571, 1572, 1573

cnaemhko@taek.gov.tr

|  |
| --- |
| **TS EN ISO/IEC 17025 STANDARDINA GÖRE AKREDİTASYON KAPSAMI** |
| **ANALİZ** | **YÖNTEM** |
| İçme suyunda trityum aktivitesi tayini |  ISO 9698 Water quality -- Determination of tritium activity concentration -- Liquid scintillation counting method |