**Radon Analizi İstenen Su Örnekleri**

* + Su örnekleri **250 mililitre (cc)** cam şişelere bir hortum yardımıyla alınmalıdır.
  + Hortum su şişesi içine daldırılarak çok yavaş bir şekilde şişe doldurulmalı ve hortum şişe içindeyken suyun 5 dakika taşması sağlanmalıdır.
  + Şişelerin ağzı sızdırmazlık sağlayacak şekilde lastik tapa ve alüminyum kapak ile kapatılmalıdır. **Şişelerin içerisinde en ufak bir hava kabarcığı olmadığından emin olunmalıdır.**
  + Örnekler en geç **3 gün** içinde TENMAK İstanbul Yerleşkesine ulaştırılmalıdır.
  + Analiz sonuçları örnek tesliminden **10 günü** sonra verilir.

**Analiz Metodu:** [ASTM D5072 Standard Test Method for Radon in Drinking Water](https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5072-09.htm)

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

**Santral :** (212) 473 26 00

**Faks:** (212) 473 26 34

**Hizmet Kayıt Ofisi:** Dahili 1571, 1572, 1573

[cnaemhko@taek.gov.tr](mailto:cnaemhko@taek.gov.tr)