**Radon Analizi İstenen Su Örnekleri**

* + Analiz edilecek İçme suyu örnekleri **250 mililitre (cc)** cam şişelere (mümkünse koyu renk) bir hortum yardımıyla alınmalıdır.(Çevresel su örnekleri daldırma yöntemi kullanılarak alınmalı, şişenin tamamen dolduğundan ve hiç hava kabarcığı kalmadığından emin olunmalıdır.)
  + Hortum su şişesi içine daldırılarak çok yavaş bir şekilde şişe doldurulmalı ve hortum şişe içindeyken suyun 5 dakika taşması sağlanmalıdır.
  + Şişelerin ağzı sızdırmazlık sağlayacak şekilde lastik/mantar tapa ve alüminyum kapak ile kapatılmalıdır. **Şişelerin içerisinde en ufak bir hava kabarcığı olmadığından emin olunmalıdır.**
  + Örneğin alınma**tarihi ve saati**örnek üzerindeki etikette mutlaka belirtilmelidir.
  + Örnekler en geç **3 gün** içinde TENMAK İstanbul Yerleşkesine ulaştırılmalıdır.
  + Analiz sonuçları örnek tesliminden sonra **10 iş günü**içerisinde  verilir.  
      
      
      
    **Analiz Metodu:**[ASTM D5072 Standard Test Method for Radon in Drinking Water](https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5072-09.htm)

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

**Santral :** (212) 473 26 00

**Faks:** (212) 473 26 34

**Hizmet Kayıt Ofisi:** Dahili 1571, 1572, 1573

[hko@tenmak.gov.tr](mailto:hko@tenmak.gov.tr)