**1. Çevre Sularında Zenginleştirme ile H-3 Analizi**

* Trityum analizi istenen çevresel su örnekleri **kesinlikle asitlendirilmemelidir.**
* Örnek alındıktan sonra, en geç 5 gün içerisinde TENMAK/Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (İstanbul Kampüsü)’ne ulaştırılmalıdır.
* Örnekler, çift kapaklı PET / Plastik kaplarda, ağzı sıkıca kapatılarak taşınmalıdır.
* Örnek miktarı en az **5 litre** olmalıdır.
* Analiz sonuçları örnek tesliminden **45 gün** sonra verilir.

**Analiz Yöntemleri**

**H-3:** Elektroliz ile zenginleştirme yöntemi, Sıvı Sintilasyon Sayım Sistemi

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

**Santral :** (212) 473 26 00

**Faks:** (212) 473 26 34

**Hizmet Kayıt Ofisi:** Dahili 1571, 1572, 1573

[hko@tenmak.gov.tr](mailto:hko@tenmak.gov.tr)